MUPST 1.0.0.0
--------------------

Программа автоматизации УПСТ предназначена для упрощения процедуры поверки рабочих датчиков температуры на установке для поверки и градуировки датчиков температуры УПСТ-2М. Программа руководит действиями пользователя по коммутации входов БИ1, снимает показания с измерителя В7-99, накапливает данные измерений при проведении поверки и формирует протокол поверки.

Внимание. Программа работает только с измерителем универсальным прецизионным В7-99 и установкой УПСТ-2М производства ОАО "НПП Эталон".

Возможности программы:
- выполнение поверки рабочих ТП по ГОСТ 8.338-2002 (можно поверить два пучка по четыре поверяемых ТП одновременно);
- хранение результатов поверок и параметров поверяемых и эталонных термометров;
- печать протоколов выполненных поверок, свидетельств о поверке и извещений о непригодности к применению.

Программа функционирует под управлением операционных систем Microsoft Windows 2000 - Microsoft Windows 7.

Минимальные требования к аппаратному обеспечению для работы программы: 
 - процессор Pentium 233 МГц; 
 - оперативная память - 64 Mb;
 - свободное место на диске для установки программного обеспечения - 10 Mb; 
 - видеосистема, способная поддерживать разрешение 800х600 и качество цветопередачи 256 цветов; 
 - порт RS-232. 

Установочный набор содержит следующие файлы и папки:
 setup.exe	- файл установки программы;
 ReadMe.txt	- данный файл.

Copyright (C) 2012 ОАО "НПП Эталон".